**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.**

**ПАРАМЕТРЫ КООРДИНАЦИИ по OLDI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначения COP** | H min | **Hmax** | **T\_ABI**  **(мин)** | **T\_ACT (мин)** | **T\_NO\_OLDI(мин)** | **LAM\_ABI**  **(сек)** | **LAM\_ACT,REV(сек)** |
| **BAGES/A803** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **BASAT/W124** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **INLIR/A949** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **INLIR/G370** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **ABERA/G369** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **ABERA/G101** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **ABAGO/A218** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **ABAGO/G902** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **AGEMO/B223** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **GRUMA/G212** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **AGUBI/B233** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |
| **BOKNA/B337** |  |  | **20** | **07** | **3** | **60** | **30** |

Примечание – данные представленные в таблице уточняются на этапе пуско-наладочных работ.